§ 11. Линии

Основными элементами любого чертежа являются линии. В зависимости от их назначения они имеют соответствующие тип и толщину. Изображения предметов на чертеже представляют собой сочетание различных типов линий.

Типы линий, их назначение и толщина установлены ГОСТ 2.303—68 (табл. 2). Сплошная толстая основная линия принята за исходную. Толщина ее S должна выбираться в пределах от 0,6 до 1,5 мм. Она выбирается в зависимости от величины и сложности изображения, формата и назначения чертежа. Исходя из толщины сплошной толстой основной линии выбирают толщину остальных линий при условии, что для каждого типа линий в пределах одного чертежа на всех изображениях она будет одинаковой.

Таблица 2

| Наименование | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение |
| 1 . Сплошная толстая линия основная | 0,6... 1,5 мм S | Линии видимого контура; линии перехода видимые; линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |

2. Сплошная тонкая

От S/2 до S/2

Линии контура наложенного сечения; линии размерные и выносные; линии штриховки; линии-выноски; полки линий-выносок и подчеркивания надписей; линии для изображения пограничных деталей («обстановка»); линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях; линии перехода воображаемые (следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях)

| 3. Сплошная волнистая | От S/3 до S/2 | Линии обрыва; линии разграничения вида и разреза |
| 4. Штриховая | От S/3 до S/2 | Линии невидимого контура; линии перехода невидимые |
| 5. Штрих- пунктирная тонкая | От S/3 до S/2 | Линии осевые и центровые; линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |

| 6. Штрихпунк-тирная утолщенная | От S/3 до (2/3) S | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию; линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция») |
| 7. Разомкнутая 8. Сплошная тонкая с изло- | От S до 1,5 S От S/3 до S/2 | Линии сечений Длинные линии обрыва |
| мами 9. Штрихпунк-тирная с двумя точками тонкая | От S/3 до S/2 | Линии сгиба на развертках; линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях; линии для изображения развертки, совмещенной с видом |

Примечание.

> Толщина линий S/3 допускается только для чертежей, выполненных тушью, на форматах с А4 по А2.

В штриховых линиях штрихи должны быть равной длины, а промежутки между ними одинаковыми. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Центровые линии должны выходить за очертания окружности на 3...5 мм. Для окружностей, диаметр которых 12 мм и менее, центровые линии вычерчивают сплошными тонкими.

Примеры применения различных типов линий на чертеже приведены на рис. 5.

Линии могут иметь специальное назначение, например, для изображения резьбы, шлицев границ, зон с различной шороховатостью поверхности и др. Их применение регламентируется специальными стандартами ЕСКД.

Качество чертежа в значительной степени зависит от правильного выбора типа линий, соблюдения одинаковой толщины обводки, длины штрихов и расстояния между ними, аккуратности их проведения.

Рис. 5