§ 85. Условности и упрощения при изображении предмета

При выполнении различных изображений предмета ГОСТ 2.305—68 рекомендует применять некоторые условности и упрощения, которые, сохраняя ясность и наглядность изображения, сокращают объем графических работ.

Если вид, разрез или сечение являются фигурами симметричными, то можно вычерчивать только половину изображения или немного более половины изображения, ограничивая его волнистой линией (рис. 192).

Допускается упрощение изображать линии среза и линии перехода (см. § 67); вместо лекальных кривых проводят дуги окружности и прямые линии (рис. 193, а), а плавный переход от одной поверхности к другой показывать условно (рис. 193, б) или совсем не показывать (рис. 193, в).

Рис. 192

Рис. 193

Рис. 194

Допускается незначительную конусность или уклон изображать увеличенным. На тех изображениях, где уклон или конусность отчетливо не выявляется, проводят только одну линию, соответствующую меньшему размеру элемента с уклоном (рис. 194, а) или меньшему основанию конуса (рис. 194, б).

При выполнении разрезов показывают нерассеченными непустотелые валы, рукоятки, винты, шпонки, заклепки. Шарики всегда изображают нерассеченными.

Такие элементы, как спицы, тонкие стенки, ребра жесткости, показывают в разрезе незаштрихованными, если секущая плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны такого элемента (рис. 195). Если в подобных элементах имеется отверстие или углубление, то делают местный разрез (рис. 196, а).

Отверстия, расположенные на круглом фланце и не попадающие в секущую плоскость, показывают в разрезе так, словно они находятся в секущей плоскости (рис. 196, б).

Рис. 195

Рис. 196

Для сокращения количества изображений допускается часть предмета, расположенную между наблюдателем и секущей плоскостью, изображать штрихпунктирной утолщенной линией (рис. 197).

Более подробно правила изображения предметов изложены в ГОСТ 2.305—68.

Рис. 197